年度远东智慧能源股份有限公司拉丝模具（大拉/中拉/多头拉）框架采购招标文件
文件编号：YDDL-WQ-20260714
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[bookmark: heading_2]第一章 招标公告
[bookmark: heading_3]1.1 项目概况
1.项目名称： 年度远东智慧能源股份有限公司大拉机、中拉机、多头拉模具年度
框架采购
2.采购单位：远东电缆有限公司、新远东电缆有限公司、远东复合技术有限公司等
3.合同周期：12 个月年度框架协议，分批次按需供货、维保、模具修模翻新
4.招标标段：拉丝模具（纳米模、高晶PCD模、进口聚晶PCD模）
5.采购范围：模具供货、出厂检测、送货装卸、模具全周期维修保养、修模翻新、技术培训、技术支持一体化服务。
[bookmark: heading_4]1.2 投标人资格要求
1.独立法人生产企业，营业执照经营范围包含拉丝模具研发、生产、维修，成立满 3 年；不接受纯贸易中间商。
2.具备硬质合金钨钢模、PCD 聚晶金刚石模具完整生产线，自有模具修磨、翻新、超声波清洗维保车间。
3.资质：ISO9001 质量体系、ISO14001 环境体系认证；提供 CMA 第三方模具精度检测报告。
4.业绩：近 3 年内不少于 3 家大型电缆企业供货合同 + 维保合同（提供合同扫描件）。
5.无失信被执行人、无重大质量纠纷、无招投标违法处罚记录；可开具 13% 增值税专用发票。
[bookmark: heading_5]1.3 招标文件获取、投标截止、开标地点
1.获取渠道：远东智慧能源电子采购平台
2.投标截止：2026 年 9月25 日
3.开标地点：江苏宜兴远东电缆采供中心开标室
4.联系人：王强；联系电话：18861775158
[bookmark: heading_6]1.4 其他
1.本项目包含模具供货 + 配套终身维修保养服务，报价须分开列明模具单价、维保服务费、翻新单价；
2.中标供应商须指导远东拉丝车间建立模具台账、保养周期表。
[bookmark: heading_7]第二章 投标人须知
[bookmark: heading_8]2.1 总则
1.本招标文件所有条款具备合同约束力，投标即视为完全接受全部技术、商务、维保条款；任何偏离需填写《技术 / 商务偏离表》，重大维保条款不接受负偏离。
2.供货模式：年度预估用量仅为参考，以甲方订单为准，中标人收到订单 3-7 日内送货至指定分厂仓库。
3.维保服务为硬性配套义务，不得单独剥离、不得拒绝维修翻新。
[bookmark: heading_9]2.2 报价要求
1.报价含原材料、加工、检测、包装、运输、装卸、13% 增值税、保养、模具检测、技术培训全部费用；
2.分项报价：全新模具单价、旧模具翻新修模单价、年度维保打包服务费、紧急抢修上门费；
3.报价有效期：投标截止日起 90 日历天。
[bookmark: heading_10]2.3 维保服务硬性约束（废标条款）
投标文件未完整响应本招标文件第四章维修保养全部要求，或承诺服务标准低于招标要求，作无效投标处理。
[bookmark: heading_11]第三章 评标办法（综合评分 100 分）
1.按照远东智慧能源股份有限公司采购制度执行。
[bookmark: heading_12]第四章 技术规范书（核心，含规格 + 维修保养全套要求）
[bookmark: heading_13]4.1 执行标准（模具制造 + 维保验收依据）
1.GB/T 6883-2017《线、棒、管拉模用硬质合金烧结品尺寸》
2.JB/T 3943-2017《硬质合金拉制模 技术条件》
3.JB/T 5823-1991《聚晶金刚石拉丝模具技术条件》
4.JB/T 12207-2015《金刚石涂层拉丝模具》
5.JB/T 5815《电线电缆拉线设备型式尺寸》
6.甲方《拉丝模具维修保养作业规范》（本章节 4.4 专项要求）
[bookmark: heading_14]4.2模具完整规格清单（招标物资表）
[bookmark: heading_18]4.3 模具出厂质量通用要求
1.模孔无划痕、裂纹、椭圆；椭圆度、粗糙度、孔径提供检测报告；
2.钨钢 HRA≥90；PCD 金刚石层≥1mm；模套不锈钢304材质，无脱芯；
3.质保：钨钢模24个月，PCD 模12 个月，质保期开裂、脱芯、尺寸超差免费换新；
4.每批次附出厂检测单：孔径、压缩角、粗糙度、硬度。
[bookmark: heading_19]4.4 专项：拉丝模具维修保养全流程硬性招标要求
[bookmark: heading_20]4.4.1 维保服务总体要求
中标人须为远东电缆各拉丝车间提供模具全生命周期维保一体化服务，包含日常保养指导、定期巡检、旧模回收翻新、故障抢修、模具检测、指导维保台账数字化管理、操作工培训等。
[bookmark: heading_21]4.4.2 日常模具保养标准（中标人提供作业指导书 + 现场指导）
[bookmark: heading_22]（1）日常使用保养规范（中标人培训甲方操作工）
1.每日下线模具清洁保养
· 停机后拆除模具，专用中性清洗剂浸泡，软毛刷清除模孔铜粉、润滑脂残渣；严禁硬质工具刮擦模孔镜面；
· 压缩空气吹干，无尘纸擦拭，目视检查入口锥、定径区磨损、划痕；
· 保养频次：每班次下线模具 100% 清洁，多头细拉模具每班强制清洗。
2.润滑配套保养指导
· 中标人可提供检测拉丝润滑液浓度、杂质含量，提供过滤、更换建议；避免金属颗粒磨损 PCD 模；
· 指导调整模具润滑喷嘴角度，保证模孔持续充分润滑，降低异常损耗。
3.上机安装保养
· 指导模座定期清洁除锈，模具安装同轴度校正，防止单边不均匀磨损；
· 鼓轮、过线导轮磨损沟槽提前预警，减少模具非正常报废。
[bookmark: heading_23]（2）周期性深度保养
1.周度：甲方车间自主基础保养，中标人可提供线上技术答疑；
2.月度：甲方对库存在用模具超声波深度清洗，清除模孔缝隙微米级铜屑；清洗后显微检测模孔内壁状态，中标人可提供线上技术答疑；
3.季度：甲方对全厂所有在用、备用模具全面尺寸检测，使用孔径检测仪、金相显微镜逐只记录磨损数据，建立模具损耗台账，中标人可提供线上技术答疑；
4.年度：中标人可现场配合全部库存模具全面分选，区分可翻新、报废品类，出具年度模具损耗分析报告，提供配模优化降本方案。
[bookmark: heading_24]4.4.3 模具故障维修、翻新服务要求
1.旧模回收翻新（有偿，投标单独报翻新单价）
· 磨损轻微模具：重新抛光、修复定径区、校正孔径，恢复出厂精度；
· 钨钢模出现轻微沟槽、PCD 模轻微环带磨损可翻新，翻新后质保 3 个月；
· 无法修复开裂、掉芯模具，统一回收合规处置，提供回收台账。
2.应急故障抢修维保
· 甲方出现由于模具原因造成的批量断线紧急问题，中标人可提供48 小时维保工程师到场；
· 现场快速检测、临时修模、更换适配备用模，保障拉丝机不停产。
3.维修判定标准
· 模孔尺寸超差 0.001mm 以上、无裂纹可翻新；
· 模芯开裂、金刚石层剥落、严重椭圆直接报废，不得强行修复交付甲方使用。
[bookmark: heading_26]4.4.4 维保台账与数据管理要求
1.中标人指导远东建立数字化模具维保台账，内容包含：模具编号、规格、上机日期、累计拉拔吨数、每次保养时间、磨损检测数据、翻新次数、报废记录等；
2.每月 5 日前向采购部、拉丝车间提交《模具维保月度报告》，包含损耗统计、异常模具分析、保养优化建议；
3.年度出具《年度模具损耗分析报告》，结合保养数据优化配模方案，降低吨铜模具消耗成本。
[bookmark: heading_27]4.4.5 免费技术培训服务（维保配套义务）
1.合同签订后 10 日内，维保工程师开展全员培训：模具日常保养流程、磨损识别、正确拆装清洗、报废判定标准；
2.提供纸质 + 电子版《拉丝模具维修保养作业指导书》，作为车间标准作业文件。
[bookmark: heading_29]4.5 供货、验收、仓储配套要求
1.交货：订单下达3- 7 日内送达甲方指定仓库，附带合格证、检测报告；
2.入库验收：采购 + 拉丝车间联合检测，尺寸、精度不合格整批拒收；
3.仓储保养指导：中标人提供模具防潮、防尘仓储保养规范，指导仓库分类存放，防止模套锈蚀、模芯磕碰损伤。
[bookmark: heading_30]第五章 商务合同主要条款
[bookmark: heading_31]5.1 付款方式
1.月度对账，供方开具 13% 增值税专票后，货到票到60天付款；
2.模具货款、年度维保服务费、翻新费统一合并对账结算。
[bookmark: heading_32]5.2 质保与维保责任
1.全新模具质保期内质量问题免费更换；
2.全年维保服务、技术支持、操作工培训为免费配套服务，不额外收取人工费、上门费；
3.合同到期后，中标人提供终身成本价翻新、优惠维保服务。
[bookmark: heading_35]第六章 投标文件全套附件
[bookmark: heading_36]附件 1 开标一览表（分标段模具报价 + 维保服务费报价）
[bookmark: heading_39]附件 2 技术规格偏离表、商务偏离表
[bookmark: heading_40]附件 3 企业资质、维保业绩证明材料清单
[bookmark: heading_41]附件 4维保人员配置方案、月度巡检计划表（投标必须单独编制）
[bookmark: heading_43]附件 5 法人授权书


附件1：开标一览表（分标段模具报价+维保服务费报价）
项目名称：年度远东智慧能源股份有限公司铜、铝拉丝模具框架采购及维保服务
文件编号：YDDL-WQ-20260714
	模具类采购框架

	一、紧压模、拉丝模（纳米模）

	序号
	规格
	标准公差
	报价（元/个）
	备注

	1
	6.00以下
	±0.0002
	
	

	2
	6.01-10.00
	±0.0003
	
	

	3
	10.01-16.00
	±0.0003
	
	

	4
	16.01-25.00
	±0.0003
	
	

	5
	25.01-35.00
	±0.0003
	
	

	6
	35.01-45.00
	±0.0003
	
	

	
	
	
	
	

	二、钨钢模
	

	序号
	规格
	标准公差
	报价（元/个）
	备注

	1
	0.80-2.00
	±0.0003
	
	

	2
	2.01-3.00
	±0.0003
	
	

	3
	3.01-6.10
	±0.0003
	
	

	4
	6.01-10.00
	±0.0003
	
	

	5
	10.01-16.00
	±0.0003
	
	

	6
	16.01-25.00
	±0.0003
	
	

	7
	25.01-35.00
	±0.0003
	
	

	
	
	
	
	

	三、聚晶模（进口PCD料）

	序号
	规格
	标准公差
	报价（元/个）
	备注

	1
	0.101-0.200
	±0.00003
	
	

	2
	0.201-0.300
	±0.00003
	
	

	3
	0.301-0.500
	±0.00003
	
	

	4
	0.501-0.800
	±0.00003
	
	

	5
	0.801-1.000
	±0.00003
	
	

	6
	1.001-1.200
	±0.0003
	
	

	7
	1.201-1.500
	±0.0003
	
	

	8
	1.501-2.000
	±0.0003
	
	

	9
	2.001-2.500
	±0.0003
	
	

	10
	2.501-3.000
	±0.0003
	
	

	11
	3.001-3.600
	±0.0003
	
	

	12
	3.601-4.000
	±0.0003
	
	

	13
	4.001-4.500
	±0.0003
	
	

	14
	4.501-5.000
	±0.0003
	
	

	15
	5.001-6.000
	±0.0003
	
	

	16
	6.001-7.000
	±0.0003
	
	

	17
	7.001-7.500
	±0.0003
	
	

	18
	7.501-8.100
	±0.0003
	
	

	19
	8.101-8.500
	±0.0003
	
	

	
	
	
	
	

	四、钻石涂层模

	序号
	规格
	标准公差
	报价（元/个）
	备注

	1
	1.2≤D<3
	±0.00003
	
	

	2
	3≤D<4
	±0.00003
	
	

	3
	4≤D<5
	±0.00003
	
	

	4
	5≤D<6
	±0.00003
	
	

	5
	6≤D<7
	±0.00003
	
	

	6
	7≤D<8
	±0.00003
	
	

	7
	8≤D<9
	±0.00003
	
	

	8
	9≤D<10
	±0.00003
	
	

	9
	10≤D<11
	±0.00003
	
	

	10
	11≤D<12
	±0.00003
	
	

	11
	12≤D<13
	±0.00003
	
	

	12
	13≤D<14
	±0.00003
	
	

	13
	14≤D<15
	±0.00003
	
	

	14
	15≤D<16
	±0.00003
	
	

	15
	16≤D<17
	±0.00003
	
	

	16
	17≤D<18
	±0.00003
	
	

	17
	18≤D<19
	±0.00003
	
	

	18
	19≤D<20
	±0.00003
	
	

	19
	20≤D<21
	±0.00003
	
	

	20
	21≤D<22
	±0.00003
	
	

	21
	22≤D<23
	±0.00003
	
	

	22
	23≤D<24
	±0.00003
	
	

	23
	24≤D<25
	±0.00003
	
	

	24
	25≤D<26
	±0.00003
	
	

	25
	26≤D<27
	±0.00003
	
	

	26
	27≤D<28
	±0.00003
	
	

	27
	28≤D<29
	±0.00003
	
	

	28
	29≤D<30
	±0.00003
	
	

	29
	30≤D<32
	±0.00003
	
	

	30
	32≤D<34
	±0.00003
	
	

	31
	34≤D<36
	±0.00003
	
	

	32
	36≤D<38
	±0.00003
	
	

	33
	38≤D<40
	±0.00003
	
	

	34
	40≤D<42
	±0.00003
	
	

	35
	42≤D<44
	±0.00003
	
	

	36
	44≤D<46
	±0.00003
	
	


拉丝模具采购技术规范
	类型
	模具种类
	材质
	技术要求

	铝拉
	铝拉机过线模
	国产高晶PCD料
	1.模具设计依据
JB/T 3234-2012《超硬磨料 拉丝模用人造金刚石聚晶》
JB/T 5823-2017《拉制模 金刚石拉制模 技术条件》
2、模具孔径偏差按采购要求设计
3、外壳不锈钢材质，需要注明具体材料，不锈钢

	
	铝拉机出线模
	
	

	
	铝拉机过线模
	
	

	
	铝拉机出线模
	
	

	多头铜小拉机
	过线模
	进口PCD料
	1.材质与毛坯标准：模具制造所用硬质合金模坯必须符合 GB/T 6883—1995《拉丝模具用硬质合金毛坯》（注：该标准虽为1995年版，但仍是当前行业通用基础标准，现行有效）。明确要求硬质合金牌号为 YG8，模芯硬度须达 HRA 89–90，以确保足够的耐磨性与抗冲击性。
2.强度与韧性高，杜绝崩边情况；
3.耐热、耐腐蚀；
4.定径区：精度、椭圆度稳定无超差、进线角度合适模孔入口锥、工作锥、出口锥的角度偏差严格控制在 ±0.5°内；
5.交期尽量压缩，使用寿命长
6、外壳不锈钢材质，需要注明具体材料，不锈钢

	
	
	
	

	
	出线模
	
	

	
	
	
	

	双头铜大拉
	圆线过线模
	
	

	
	型线过线模
	
	

	
	圆线出线模
	
	

	
	型线出线模
	
	






	模具类维保框架

	序号
	项目
	服务/产品类别
	明细
	单位
	含税单价（元）
	备注

	一
	全年维保专项服务
	固定维保服务
	年度维保打包服务费
	年
	
	含人员、月度巡检、深度清洗、技术培训

	
	
	应急服务
	紧急故障上门抢修单次服务费
	次
	
	江苏48小时到场

	投标总报价（含税大写）
	
	

	报价有效期
	投标截止之日起90日历天
	


保养维护标准：
维护保养：产品出现质量问题/生产时长达到1500小时/铜大拉圆线过线模产量10000吨，多头拉、型线出线模产量达8000吨整套维护保养、扩孔、补新。
使用寿命：多头拉2年/铜、铝大拉3年内模具可高质量使用，压缩区、定径区、倒锥处不得有掉粒，整个模孔内不得有横圈、裂纹，出现问题7日内协助完成解决。
调试使用：新购/维护保养拉丝设备协助调试，解决因拉丝模具造成的效率影响、产品质量问题。

1. 本次报价包含13%增值税、运输、装卸、检测、质保、全套维保配套服务，无任何漏项、加价项；
2. 完全响应招标文件所有技术、商务、维保条款，无负偏离；
3. 所有翻新模具、全新模具质保期严格按照招标文件要求执行。


投标人（盖章）：________________________
法定代表人/授权代表人（签字）：________________________
日期：______年____月____日




附件 2 技术规格偏离表、商务偏离表
	序号
	招标文件条款号
	招标技术要求内容
	投标响应内容
	偏离类型
（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


投标人声明
我方承诺本表填写内容真实有效，无隐瞒负偏离；若存在虚假填报，自愿作废标处理并承担全部违约责任。
投标人（盖章）：        授权代表签字                     日期：  


附件 5 法人授权书
本授权委托书声明： 本人________（身份证号：），系________________公司（统一社会信用代码：                     ）法定代表人，现授权委托本公司员工________（身份证号码：________________，职务：________）作为我方合法授权代理人，全权代表我公司参与本项目投标全过程工作，授权范围包含：
领取、研读招标文件，澄清、答疑、现场踏勘；
编制、签署、递交全套投标文件、各类承诺函、偏离表、报价表格；
参加开标会议、接受评委质询、澄清投标相关内容；
领取中标通知书、洽谈并签订采购框架合同；
办理履约保证金缴纳、对账结算、售后维保对接等全部相关业务。
代理人在上述授权范围内签署的一切文件、做出的全部承诺，我公司均予以承认，并承担全部法律责任。 委托期限：自本项目投标之日起至合同履约完毕、质保期结束之日止。 代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件、授权代理人身份证复印件（正反面加盖公章）


法定代表人（签字并加盖企业公章）：
授权代理人（签字）： 
联系电话： 
日期：______年____月____日
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